別紙５　既存検針機器仕様

１　既存検針機器の仕様は以下のとおりとする。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ＮＯ | 項目 | 仕様 |
| １ | メーカー、製品名 | Canon　PREA GT-31X |
| ２ | CPU | ARM Cortex-A8 1GHz |
| ３ | OS | Windows® Embedded Compact 7 |
| ４ | メモリ | 512MB DDR-SDRAM  512MB FLASHDISK |
| ５ | タッチパネル・表示部 | アナログ式プラスティック製、3.5型透過型TFTカラーLCD、240×320ドット（QVGA） |
| ６ | 防水・防塵性能 | IP54準拠（プリンタ部除く） |
| ７ | 運用時間 | 約12時間 |
| ８ | 印刷方式 | サーマルドットライン方式、用紙幅：80㎜ |
| ９ | 落下衝撃 | 1.5mコンクリート落下（動作保証） |
| １０ | バッテリ | 105個 |
| １１ | ケース | GT-31X専用キャリングケース |